Speiseeisvitrine DOLCE VITA 10-LX
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46543690300 

- elektronische Steuerung
- Außenthermometer, Griff mit Stopper, bedienseitig, zum Feststellen des Gerätes
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1435
Tiefe (außen):	807
Höhe (außen):	1285

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	410
Nettoinhalt (l):	355 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,37
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 Korpus, Abdeckung, grauer Kunststoff 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	142
Nettogewicht (kg):	127 

SERIENZUBEHÖR
10 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rund
4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich) 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 7,3 l rund, CNS-Eis-Einsatz, Ø x H in mm: 200 x 240
LED Beleuchtungskit DOLCE VITA 10
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 10-LX
Rollensatz mit Bremse für DOLCE VITA