Saladette SM 102
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729616 

- für GN 1/1
- CNS-Abdeckung, ineinander schiebbar
- Schneidbrett (bedienseitig), B x T in mm: 955 x 160, lebensmittelecht
- 2 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf 1/2''
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorabwärme), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- eingeschäumter Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	955
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	863

Breite (Korpus):	950
Tiefe (Korpus):	667
Höhe (Korpus):	788

Tiefe bei geöffneter Tür:	1120

Breite (innen):	870
Tiefe (innen):	550
Höhe (innen):	520 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	250
Nettoinhalt (l):	140 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	50 - 70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	105
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
1 x Stellage, CNS, je Türabteil
1 x Verbindungssteg, B in mm: 895
4 x Auflageschienen (2 Stk.), kippsicher
4 x Verbindungssteg, B in mm: 165
4 x Verbindungssteg, B in mm: 328 

SONDERZUBEHÖR
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Laufrollen (4 Stk., davon 2 mit Bremse), verstärkte Ausführung