Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 180 W
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405218000 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen, Unterbauhöhe in mm: 819
- 14 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Volltür, Schloss, ergonomischer Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Türdichtung (nicht wechselbar)
- LED-Beleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- mechanische Steuerung
- Digitalanzeige (außen), Regelschalter, 7 Kühlstufen einstellbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	850

Höhe (Korpus):	819

Tiefe bei geöffneter Tür:	1174

Breite (innen):	513
Tiefe (innen):	433
Höhe (innen):	702 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	180
Nettoinhalt (l):	160 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,85
Energieverbrauch/ annum:	309
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	60 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	37
Nettogewicht (kg):	33 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, kunststoffbeschichtet
2 x Füße, vorn, justierbar
3 x Tragrost, kunststoffbeschichtet, bis zu 50 kg belastbar 

SONDERZUBEHÖR
Bodenrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
Dekorrahmen, Aluminium, naturfarben
Dekorrahmen, weiß
Edelstahl-Bodenplatte
Fass-Rammschutz
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430