Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 174-114-TK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710703006-0-0-0 

für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisenzerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat, optional kombinierbar mit einem entsprechend dimensionierten Split- oder StopferaggregatEdelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest, Flächenlast in kg/m²: 2000außen B x T x H in mm: 1740 x 1140 x 2150, innen B x T x H in mm: 1500 x 900 x 1950Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1740
Tiefe (außen):	1140
Höhe (außen):	2150

Breite (innen):	1500
Tiefe (innen):	900
Höhe (innen):	1950 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55% RF) / 5 (+40 °C UT und 40% RF, nur mit HEG-Aggregat) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	259 

SONDERZUBEHÖR
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)
Regalsystem Z 170-140 / 174-144, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1480
Typ 2 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
Typ 2, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung