Schnellkühler | Schockfroster INDUSTRY-LINE N300T2 INDUSTRY mit externem Aggregat
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493003000 

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1-1 oder 2-1
- Paneelbausweise mit isoliertem Boden, Isolierung in mm: 80
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 2 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff (pro Tür), Türanschlag rechts | links (hinten), werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, Schutzklasse IP65, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, elektronisches Expansions-Ventil, AIR PLUS-System, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529
- Standardprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung, 4 x Verdampferventilator, Durchmesser in mm: 630 
 
Hinweis:
Lieferung inkl. einem externen Aggregat zur Außenaufstellung. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen sowie Heißluftdämpfer-Hordenwagen. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	2830
Höhe (außen):	2390

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	2290
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	17000
Anschlusswert (Elektro):	5,50 (Zelle) + 17,00 (Aggregat) kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	1850
Nettogewicht (kg):	1821 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten
1 x Kerntemperaturfühler
externes Aggregat zur Außenaufstellung 

SONDERZUBEHÖR
Fernwartung Cloudbasiert
Geräuschdämmung Aggregat Industry L
Innenbeleuchtung
Lufthygienesystem  2
Modbus
Rammschutz Türaußenseite Industry
Rammschutz Türinnenseite Industry
Rampe für 1 Tür
Signallampe/Signalton
Türstopper  95°
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden