Wandkühlregal ALASKA 120 SLIM H 1950 LED
Datenstand: 29.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863500120 

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Sonder: Außen- u. Innenlackierung in schwarz, RAL 9005
- kundenseitige Panorama-Drehtüren (schwarz)
- serienmäßig mit 4 Regalböden (schwarz), 300 mm tief, 2 x mit Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage (schwarz), 385 mm tief 
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- Kältemittel R452A
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Planungshinweis: 
Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.
Einzelmodell, nicht kanalisierbar/anbaufähig. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1950

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	455 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	780 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	218 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 120 (1x), SLIM 240 (2x) und SLIM 360 (3x), 15 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 120 / SLIM 120, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Weiß, bitte beachten: Der Handgriff steht 70 mm vor, die Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, Schloss optional