Gasherd GH9 / 8F-2GB-S
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392017 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- CNS-Topfgitter, spülmaschinentauglich
- Edelstahlbrenner, Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, selbststabilisierende Flamme, Gas-Regelventil, unterschiedliche Brennerdurchmesser (flexibel tauschbar), emailliertes Gusseisen, gerillte Bodenplatte 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	930
Höhe (außen):	909

Breite (Korpus):	1600
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	73,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	350
Nettogewicht (kg):	300 

SERIENZUBEHÖR
2 x GN-Tragrost 2/1, verchromt, B x T in mm: 650 x 530
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 900
GN-Rost 2/1, für Öfen der Serien EVO 700 und 900, B x T in mm: 650 x 530, verchromt
Grillplatte für Einzelbrenner, gerillt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 900
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392017