Schnellkühler | Schockfroster SF 150/120-Z-LW CRIO CHILL
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729262 

- Einschub längs
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 2-1
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Soft-Chilling, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Lagerfunktion am Ende des Zyklus 
 
Hinweis:
Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Mit flachem Edelstahlboden, auch mit Isolierboden erhältlich. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1400
Tiefe (außen):	1266
Höhe (außen):	2270

Tiefe bei geöffneter Tür:	2156

Breite (innen):	780
Tiefe (innen):	915
Höhe (innen):	1846 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	6,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	600
Nettogewicht (kg):	590 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler 

SONDERZUBEHÖR
3-Punkt-Kerntemperaturfühler
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-Z-LW, SF 200/170-Z-LW-E, SF 200/170-Z-LW-EZ und SF 200/170-Z-LW-D