Tiefkühlaggregat TYP 2 TK IoT R-290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710803020-G-MW-0 

- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- , Druckausgleichsventil
- Anschlusskabel
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur intelligenten Fernüberwachung per "WEB-APP Dialog IoT" vorinstalliert
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	788
Höhe (außen):	1910

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,97 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,80 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0