Eiswürfelbereiter SVH 152 L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4133601522901 

- für Vollwürfelproduktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- elektronische Steuerung
- vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes Überwachungssystem
- automatische Abtauung (Heißgas)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Wabenverdampfer 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	558
Tiefe (außen):	610
Höhe (außen):	609

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	149
Anschlusswert (Elektro):	0,95 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	19,80 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 40°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	69
Nettogewicht (kg):	55 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ablaufschlauch
1 x Anschlussschlauch
1 x Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l/bei 10° dH mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit