Konvektionsofen | Mikrowellenofen SPEED ´N´ HEAT 230 V XS
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	574100001 

- zum Einsatz in Bistros, Cafés, Restaurants, Tankstellen, Pflegeeinrichtungen und in der Gastronomie
- zum High-Speed-Kochen und zur Speisenregeneration in allen Temperaturbereichen
- 1000 W Mikrowelle / 2800 W Konvektionsofen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- 1 x Tür, nach vorn kippbar, Offenstellung bei 86°, magnetischer Türkontaktschalter, ergonomischer Griff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (7,0 Zoll), multilingual, programmierbar, Vorheizfunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Ferndiagnose, USB-Schnittstelle, HACCP-Kontrollfunktion, WLAN-Schnittstelle, Cloud-Anbindung
- voreingestellte Programme, Programmspeicherplätze für Rezepte
- Arbeitstemperatur elektronisch regelbar
- Garkammer zur Wartung / Reinigung leicht entnehmbar, spülmaschinentauglich 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Das Gerät muss mit einem FI-Schutzschalter Typ C oder D abgesichert und zusätzlich geerdet werden. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	356
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	580

Tiefe bei geöffneter Tür:	865

Breite (innen):	306
Tiefe (innen):	322
Höhe (innen):	176 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	17,3 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,6 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Combi Wave-Modus: 30 bis 280 °C 
 	High Speed-Modus: 100 bis 280 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	40 

SONDERZUBEHÖR
Aufkleber für Tür-Innenseite, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS, antihaftend, Set (5 Stk.)
Backblech, GN 1/6, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, mehrschichtig teflonbeschichtet, B x T x H in mm: 175 x 160 x 60
Backblech, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, rund, mehrschichtig teflonbeschichtet, Ø in mm 190
Backblech, mit 4 Formen Ø in mm: 95, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, mehrschichtig teflonbeschichtet, B x T x H in mm: 250 x 250 x 20
Kochplatte, gerippt, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS, Aluminiumlegierung, teflonbeschichtet, B x T x H in mm: 278 x 286 x 21
Kochplatte, glatt, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS, Aluminiumlegierung, teflonbeschichtet, B x T x H in mm: 283 x 300 x 6
Ofenschutzmittel, für Serie SPEED ´N´ HEAT, Set (6 Stk.)
Paninipresse, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS
Reinigungsmittel, für Serie SPEED ´N´ HEAT, Set (6 Stk.)
Stapelkit, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS
Steinplatte, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, B x T x H in mm: 280 x 280 x 15
Teflon-Backblech, gelocht, (2 Stk.), B x T x H in mm: 140 x 286 x 19
Teflon-Backblech, gelocht, (2 Stk.), B x T x H in mm: 286 x 286 x 13
Teflon-Backblech, glatt, (2 Stk.), B x T x H in mm: 140 x 286 x 19
Teflon-Backblech, glatt, (2 Stk.), B x T x H in mm: 286 x 286 x 13
Teflon-Box für Innen, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS, antihaftend, abnehmbar und abwaschbar
Teflon-Kochfolie, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, antihaftend, abwaschbar, Set (10 Stk.), B x T x H in mm: 300 x 300 x 0,1
Wärmespeicherboden, für SPEED ´N´ HEAT 230 V XS, Aluminiumlegierung, eloxiert, B x T x H in mm: 283 x 300 x 6