COOL-LINE Schnellkühler | Schockfroster SKF 5 ENTRY
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433110001 

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,8 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Standardprogramme, Eiscremeprogramm, frei programmierbare Programme
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	715
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	947

Breite (Korpus):	715
Tiefe (Korpus):	695
Höhe (Korpus):	825

Tiefe bei geöffneter Tür:	1377

Breite (innen):	615
Tiefe (innen):	417
Höhe (innen):	405 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	104 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,87 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	Messung nach EN22042 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, bis zu 75 kg belastbar, Einschub-Abstand in mm: 73
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 165
5 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS