Niedertemperaturgarer CSC 052 K
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437011052 

- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, Räucherfunktion (optional), Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten, manuelle Tastensperre, akustisches Signal am Ende des Zyklus, WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	660
Tiefe (außen):	768
Höhe (außen):	591

Tiefe bei geöffneter Tür:	1402

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	37 

SONDERZUBEHÖR
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für Modelle 031 / 051 HSH / CSC sowie 001 / 002 / 003 HSW / CSD
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremse), für Modelle 031 / 051 HSH / CSC sowie 001 / 002 / 003 HSW / CSD
Türanschlagwechsel, für Serie CSC, ab Werk wechselbar
WLAN-Schnittstelle
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313