Flockeneisbereiter SPH 255 W
Datenstand: 21.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41325502902 

- zur Flocken- | Brucheis-Produktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	564
Tiefe (außen):	536
Höhe (außen):	531

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	49 

SONDERZUBEHÖR
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 190 (243 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 250 (252 kg), inkl. Abdeckungskit CBT42EFSD
StarterSet - Wasserfilter für Eismaschinen, 3-teilig: Filter, Adapter, Filterkopf
Wasserfilter für Eismaschinen, Austauschfilter, Nenndurchflussleistung ca. 2,4l/min