Gläserspülmaschine ZTGWSG1S
Datenstand: 22.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406402191 

- Einschub Höhe in mm: 300
- zum Spülen von Gläsern, Wein- und Biergläsern, Tassen, Bechern und Besteck
- einwandig
- unterbaufähig
- doppelwandige Tür, CNS, isoliert, selbstschließend (soft close), ergonomische Griffleiste
- tiefgezogener Waschtank mit abgerundeten Ecken, ohne Verrohrung
- elektronische Steuerung
- Touch-Hauptstarttaste, LED-Symbole, Ein-/Aus-Schalter, MyEco-Zyklus, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- automatisches Selbstreinigungsprogramm
- PVC-Wasserzuleitung, Kalt- / Warmwasseranschluss, Ablaufpumpe
- Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar, Waschtank, Wasch- / Nachspülarme zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	455
Tiefe (außen):	550
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	455
Tiefe (Korpus):	550
Höhe (Korpus):	690

Breite (innen):	405
Tiefe (innen):	437
Höhe (innen):	405 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,70 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	43
Nettogewicht (kg):	38 

SONDERZUBEHÖR
Einwaschservice, für Gläserspülmaschinen - NETTOPREIS (zzgl. Fahrtkosten)
Gläserkorb, rund, Ø x H in mm: 400 x 180
Korb für Teller, eckig, B x T x H in mm: 400 x 400 x 110
Neigungseinsatz für Gläser, B x T x H in mm: 400 x 400 x 110
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
UO small Tank, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />ohne Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
Waschwannenfilterbausatz für Gläserspülmaschine, Verbundwerkstoff, für Serie Z-Active 10 (S)
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung