Belegstation SL 3-BLG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711109034-0-N-0 

- für GN 1/6 oder GN 1/9
- schräggestellter Ausschnitt in der Abdeckung für GN-Behälter bis 100 mm Höhe
- Arbeitsplatte, Graniet (Dekor Farbe: Rosa Moncao), gekühlt, optional auch Entfall der Kühlplatte: nur Silestone ohne Berohrung, Stärke in mm: 30
- 3 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Rückwandverdampfer 
 
Hinweis:
Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade, Variante mit schwarzem Granit, CNS-Arbeitsplatte oder ohne Arbeitsplatte auf Anfrage möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1350
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	890

Breite (Korpus):	1350
Tiefe (Korpus):	690
Höhe (Korpus):	800

Tiefe bei geöffneter Tür:	1105

Breite (innen):	1250
Tiefe (innen):	585
Höhe (innen):	425 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	320
Nettoinhalt (l):	180 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,10
Energieverbrauch/ annum:	767 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	161 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30
1 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30
GN-Behälter 1/6 - 100, CNS
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530