COOL-LINE Pizzatisch PT 1310
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435201310 

- für EN 600 x 400 mm, Einschub längs
- Arbeitsplatte, Granit
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 7 x CNS-Schublade, ungekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne EN-Bleche. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2045
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1000

Tiefe bei geöffneter Tür:	1245

Breite (innen):	1052
Tiefe (innen):	630
Höhe (innen):	589 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	390
Nettoinhalt (l):	370 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,41
Energieverbrauch/ annum:	880
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	330
Nettogewicht (kg):	320 

SERIENZUBEHÖR
8 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 170