Schnellkühler | Schockfroster COMPACT-LINE C5.1S COMPACT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4490000118 

- für GN 1/1, Einschub quer
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- 1 x bionischer Radialventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüfterstopp nach Türöffnung, Highend-Diffusor ZAPlus mit Spezialkanälen zur Führung des Luftstroms in den Verdampfer, Air Plus Balance-System für Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf mit Stopfen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing, AIR PLUS-System, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Eisschalen und GN-Bleche (siehe Sonderzubehör). Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 50. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	840

Tiefe bei geöffneter Tür:	1432

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1050
Anschlusswert (Elektro):	1,20 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	109
Nettogewicht (kg):	85 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel
1 x Auflagegestell, für GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 20
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Füße, höhenverstellbar
5 x Auflageschienen (2 Stk.) 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen C5.1 S (2 Stk.), für GN 1/1
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Lufthygienesystem  1
Rollensatz S, nicht zur Nutzung mit Kombidämpfer geeignet
Türstopper zum Offenhalten, für bessere Hygiene bei ausgeschaltetem Gerät