Elektro-Fritteuse EF9 / 1B15L-U1FT-S EvoPro
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392660 

- Modulsystem, seitlich anreihbar, sockelfähig
- 1 x Becken, abgerundete Innenkanten, Heizelemente (innen liegend), hochklappbar
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Betriebsanzeige, Temperaturregelung, Status der Heizelemente und aktueller Öltemperatur, integriertes Ölfiltersystem
- Warnmeldung zur Ölnachfüllung, Standby-Funktion zur Energieeinsparung
- Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
- Überhitzungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Stecker und Kabel. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	930
Höhe (außen):	1014

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	16,70 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	73
Nettogewicht (kg):	57 

SONDERZUBEHÖR
1 Vollkorb für 18-Liter-Fritteusen mit Fronthaken
100 Stk. Papierfilter, für erweitertes Filtrations-System für 23 l-Fritteusen, B x T x H in mm: 214 x 691 x 90
2 Fritteusenkörbe, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
2 Halbkörbe à 18 Liter für Fritteusen mit Fronthaken
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Bodenverschraubungssatz (4 Stk.), für Gerätefüße
Fritteusenkorb, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 285 x 352 x 148
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1000 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1200 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1600 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 400 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 800 x 100
Kit für zusätzliches Filtrationssystem, für OPTIOIL-Fritteusen, Serie 900
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 1000
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 1200
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 600
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 800
Satz Spezialfüße (4 Stk.), für Beton-Sockelaufstellung, feste H in mm: 100
Schlauch für Ölentleerung, über Pumpe, für 23 l-Fritteusen
Seitenblenden (2 Stk.), für Installationskanal (Einzelaufstellung)
Seitenblenden (2 Stk.), für Installationskanal (Rücken an Rücken)
Seitenblenden (2 Stk.), für Serie EVO 900, H in mm: 700
Seitenblenden (2 Stk.), für Sockelinstallation, H in mm: 100
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 1200
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 1600
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 2000
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 400
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 800
Verbindungs-Bausatz für Tischgeräte
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 400, T gesamt in mm: 140
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 800, T gesamt in mm: 140
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1000 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1200 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1600 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 400 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 800 x 180
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150
Ölfilter zu OPTOIL Fritteusen