Glastürkühlschrank MG 185
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477850185 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- einbaufähig, "Side by Side"-Einheit
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	610
Höhe (außen):	1850

Breite (innen):	495
Tiefe (innen):	455
Höhe (innen):	1587 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	344
Nettoinhalt (l):	285 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,68
Energieverbrauch/ annum:	614
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	86 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 362
2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
2 x Rollen, hinten
5 x Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 442