Konvektionsofen Midi 22
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	533100022 

- Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen sowie zum Backen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum
- 1 x Volltür, Edelstahl-Griffleiste, durchgehend, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hygienische Dichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Zeit- und Temperaturregelung
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 50 mm zu den Seiten und von 100 mm oberhalb einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	511
Höhe (außen):	895

Tiefe bei geöffneter Tür:	1047

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	57 

SONDERZUBEHÖR
Stapelkit, für Modell Midi 22, kombinierbar mit Midi 18 (oben)
Stapelkit, für Modell Midi 22, kombinierbar mit Midi 22 (oben)
Untergestell, für Modell Midi 22, geschlossen, mit zwei Türen
Untergestell, für Modell Midi 22, offen, B x T x H in mm: 682 x 554 x 635