Umkehrosmose-Anlage UO mini
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4954009 

- für Gläser-, Geschirr- und Haubenspülmaschinen mit Drucksteigerungspumpe
- Bypass-Taste, eigener Stromanschluss für die waagerechte oder senkrechte Installation erforderlich
- Zufuhr von ungefilterem Leitungswasser, Osmosewasser: 150 l / h bei 15 °C, Mindestdurchsatz: 350 l / h
- Filterung von unerwünschten Inhaltsstoffe aus dem Wasser 
 
Hinweis:
Ab 15 °dH ist die Vorschaltung einer Wasserenthärtungsanlage notwendig. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	200
Tiefe (außen):	452
Höhe (außen):	415

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	30
Nettogewicht (kg):	25 

SERIENZUBEHÖR
1 x Aktivkohle-Vorfilter, Filterkerze
1 x Wasserablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 1,5 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 2 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 2,5 m, 3/4"-3/4"
Vorfilter / Filterkerze mit Aktivkohle, für UO small, UO small Tank und UO mini