Flockeneisbereiter SPH 125 L
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41312502901 

- zur Flocken- | Brucheis-Produktion
- universell einsetzbares Eis - ideal für Fisch- und Lebensmittelpräsentationen und Buffetkühlung
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Vorratsbehälter (siehe Sonderzubehör). Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	560
Tiefe (außen):	615
Höhe (außen):	454

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Aufsatzgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	51
Nettogewicht (kg):	44 

SONDERZUBEHÖR
 kompakte Wasserenthärtungsanlage für Eismaschinen, Maschinenschutz vor Kalkablagerungen, filtert Chlor und sorgt so für klare, geschmacksneutrale Eiswürfel
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit
StarterSet - Wasserfilter für Eismaschinen, 3-teilig: Filter (Medium), Adapter, Filterkopf
Wasserfilter für Eismaschinen, Austauschfilter, Nenndurchflussleistung ca. 2,4l/min