Gas-Pastakocher GNK7 / 1B24L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372090 

- 1 x Becken, Chromnickel-Molybdänstahl, korrossionsbeständig
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- manuelle Wasserfülleinrichtung, Wasserablauf
- Abschöpfzone zum Sammeln / Ablassen von Stärke / Schaum
- 1 x Brenner 
 
Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Körbe. Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	907

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1075

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	11,50 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
2 Körbe für Pastakocher, B x T in mm: 170 x 220
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 105 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 160 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Korb für Pastakocher, B x T in mm: 350 x 200
Korb-Hebeeinheit LIFT7, für Pastakocher der Serie EVO 700
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, 50 mbar, für 406372238
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Pastakocher, 400 mm-Element