Schnellkühler | Schockfroster POWER-LINE P20.1 POWER
Datenstand: 23.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4492002310 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und temporären Schockfrosten
- Boden aus Kunststoff, Stärke in mm: 20, mit integrierter Rampe
- elektronisches Expansionsventil
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüfterstopp nach Türöffnung, Lüftergeschwindigkeit elektronisch von 10 bis 100% regelbar, Highend-Diffusor ZAPlus mit Spezialkanälen zur Führung des Luftstroms in den Verdampfer, Air Plus Balance-System für Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ergonomischer Griff, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, kapazitive Technologie, mit Schutzklasse IP65, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Ethernet-Schnittstelle
- Hauptschalter, 72 Zyklen, Diagnoseanzeige der Parameter: Luftgeschwindigkeit, Energieverbrauch, Ventilfunktion und Verflüssigungsdruck
- manuelle Abtauung nur am Produktionsende (während der Arbeitszyklen nicht notwendig)
- Maschinenfach links, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung, XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug 
 
Hinweis:
Anlieferung fertig montiert (nicht zerlegbar) und im Holzverschlag. Regal- und Hordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 50 mm zu den Seiten, von 100 mm zur rückwärtigen Wand sowie von 500 mm zur Raumhöhe einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	1155
Höhe (außen):	1980

Tiefe bei geöffneter Tür:	1880

Breite (innen):	645
Tiefe (innen):	924
Höhe (innen):	1885 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-1270
Anschlusswert (Elektro):	4,60 kW | 400 V | 3 ph + N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	435
Nettogewicht (kg):	300 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler 

SONDERZUBEHÖR
Cloud-Anbindung für Fernwartung und -Überwachung, Dienstleistung mit Lizenzlaufzeit für 2 Jahre
LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen
Rammschutz für Türaußenseite, für Serie POWER-LINE
Rammschutz für Türinnenseite, für Serie POWER-LINE
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden