Schanktischabdeckung SAD 2180-1 CNS
Datenstand: 01.03.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	496218000 

- passend zu den Theken: Paris, Athen, Wien, Berlin
- 1 x Spülbecken, Breite x Tiefe in mm: 300 x 500 mit umlaufendem Wulstrand
- Tropfmulde, tiefgezogen, mit Lochplatte, Tiefe in mm: 300, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, Ø in mm: 22, mit Siphon
- mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2180
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	50

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	45 

SONDERZUBEHÖR
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250