Schnellkühler | Schockfroster INDUSTRY-LINE N260T1 INDUSTRY ohne Aggregat (R452A)
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493002602 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1-1 oder 2-1
- 2 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 1 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, Schutzklasse IP65, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, elektronisches Expansions-Ventil, AIR PLUS-System, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529
- Standardprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat mit Kältemittel R-452A. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen sowie Heißluftdämpfer-Hordenwagen. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). Auch mit Kältemittel R-449A auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	1682
Höhe (außen):	2390

Tiefe bei geöffneter Tür:	3380

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	1098
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	13000
Anschlusswert (Elektro):	3,00 (Zelle) kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	730
Nettogewicht (kg):	600 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten
1 x Kerntemperaturfühler