Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453101011004 

- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen, kippbar
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- doppeltes Verdampfersystem 
 
Hinweis:
Weitere Dekorblenden gegen Mehrpreis auf Anfrage.  Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1340
Tiefe (außen):	814
Höhe (außen):	1354

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	255 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	8213
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	Reservefach bis zu -16 °C
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblenden in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	220
Nettogewicht (kg):	195 

SERIENZUBEHÖR
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
Nachtrollo, bedienseitig 

SONDERZUBEHÖR
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416