Pizza-Belegstation APKTM 4T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711115003-0-N-0 

- für EN 600 x 400 mm
- Belegstation in Arbeitsplatte integriert und separart gekühlt
- 4 x Volltür, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, programmierbares Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2560
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1293

Breite (innen):	2040
Tiefe (innen):	630
Höhe (innen):	570 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670 + 120
Nettoinhalt (l):	500 + 78 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,82 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Aufsatz: 0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Unterbau: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	84 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	243 

SERIENZUBEHÖR
4 x Auflageschienen (2 Stk.), B x T x H in mm: 11 x 580 x 30, Abstand in mm: 72 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), für Serie APKTM, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
EN-Tragrost 600 x 400 mm, grau rilsaniert
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS