COOL-LINE Kühlaufsatz PA 13-200
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435132002 

- für GN 1/3-150
- Aufsatzgerät
- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	395
Höhe (außen):	435

Höhe (Korpus):	225

Breite (innen):	1645
Tiefe (innen):	305
Höhe (innen):	155 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	78
Nettoinhalt (l):	78 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	40
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,32 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4372 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	78
Nettogewicht (kg):	73 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS