Frischwarentheke ELECTA EC100, L 937, OM-R452, M2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48981000937502 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gewölbt, mit Hebemechanismus, hochklappbar, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 160, gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 170 mm
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional "Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	937
Tiefe (außen):	1190
Höhe (außen):	1254

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,36 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	477 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 937
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 937
Kanalisierungskit, Serie ELECTA
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 937
Schneidbrett, Serie ELECTA
Seitenteil, 30mm, glatt, Serie ELECTA
Seitenteil, 70mm, abgesetzt, Serie ELECTA
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Steuerung, für Zentralkühlung, Serie ELECTA
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 937
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 937
Waagenhalter, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ELECTA
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ELECTA