Kühlzelle mit Paneelboden Z 260-260-R
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710702025-0-H-B 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Grundausstattung ohne Kühlaggregat, optional kombinierbar mit einem entsprechend dimensionierten Split- oder Stopferaggregat
- Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest, Flächenlast in kg/m²: 2000 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2600
Tiefe (außen):	2600
Höhe (außen):	2110

Breite (innen):	2400
Tiefe (innen):	2400
Höhe (innen):	1950 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
BEST-FAM 011-NK, für Zellen bis 11,8 m³ Kühlvolumen 
BEST-SFM 013-NK, für Zellen bis 13,2 m³ Kühlvolumen 
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 260-260 / 264-264, 5 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1675 I 700 I 850 I 850 I 1375 x 375 x 1850