Glastürkühlschrank KU 450 G
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435104509 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- 34 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, Schloss, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- beleuchtetes Werbe-Display
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	655
Höhe (außen):	2090

Breite (innen):	585
Tiefe (innen):	495
Höhe (innen):	1515 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	438
Nettoinhalt (l):	374 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,62
Energieverbrauch/ annum:	1321
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	105
Nettogewicht (kg):	102 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
6 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 574 x 405 

SONDERZUBEHÖR
Scannerschiene für KU 450 G
Tragrost für KU 450 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 574 x 405