Glastürtiefkühlschrank MF 180
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4778511801 

- einbaufähig
- 21 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- ECO-Modus
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	437
Höhe (innen):	1587 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	310
Nettoinhalt (l):	282 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,75
Energieverbrauch/ annum:	5019
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß, Aluminium-Türrahmen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	88 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar
2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
2 x Rollen, hinten
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar, B x T in mm: 482 x 374