Gas-Lavasteingrill GLG7 / 2HT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372045 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Kochstellen-Abstellgitter, geschirrspülgeeignet, Spritzschutz zur Reinigung leicht entnehmbar
- 2 x Heizzone, separat regelbar (linke und rechte Heizzone), Gusseisen-Grillroste, höhenverstellbar und entnehmbar, Piezo-Zündung, 4-Takt-Schalter je Heizzone 
 
Hinweis:
Für die Montage auf Edelstahl-Unterbauten beachten Sie bitte den Montagehinweis in der Bedienungsanweisung. Montage ist generell nur auf offenen Unterbauten möglich. Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	727
Höhe (außen):	401

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	75
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, für Spezialgrillrost
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
2 x Grillrost, emailliertes Gusseisen
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Grills, 800 mm-Element, 50 mbar