Einfahrkühlschrank EKU 751-Z CNS
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729559 

- für GN 2-1-Hordengestellwagen mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten)
- 1 x Volltür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	816
Höhe (außen):	2101

Tiefe bei geöffneter Tür:	1494

Breite (innen):	614
Tiefe (innen):	685
Höhe (innen):	1714 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	750 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 55% RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 80 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	148
Nettogewicht (kg):	131 

SONDERZUBEHÖR
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1 und GN 1/1, mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641, Einschubabstand 73 mm