Minibar TM 55-V
Datenstand: 15.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43560155 

- zum Einsatz in Hotel- und Gastgewerbe
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- 8 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Volltür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Thermometer
- automatische Abtauung
- Rückwandverdampfer 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	402
Tiefe (außen):	465
Höhe (außen):	670

Breite (innen):	312
Tiefe (innen):	250
Höhe (innen):	565 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	44
Nettoinhalt (l):	41 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Absorberkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Ammoniak
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,50
Energieverbrauch/ annum:	193
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, beschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	30
Nettogewicht (kg):	20