Glastürkühlschrank M 210
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800200 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- einbaufähig, "Side by Side"-Einheit
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griff, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (oben horizontal und rechts vertikal an der Tür)
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	2000

Breite (Korpus):	595
Tiefe (Korpus):	595
Höhe (Korpus):	1980

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	518
Tiefe (innen):	459
Höhe (innen):	1780 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	404
Nettoinhalt (l):	333 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,85
Energieverbrauch/ annum:	1544
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	93 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
6 x Lochblech, Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost (Lochblech) für M 210, silbergrau, B x T in mm: 518 x 363