Kühlzelle mit Paneelboden Z 290-200
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710702018-0-0-0 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- 1 x Volltür, Offenstellung bei 90°, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Zylinderschloss, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest, Flächenlast in kg/m²: 2000
- elektronische Steuerung 
 
Hinweis:
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt. Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.  Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet! Auch mit verstärktem Zellenboden (Zelle kann dadurch mit einem Hordenwagen befahren werden) auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Je nach Bausituation ist mit dem verstärkten Boden eine Rampe für die Zelle nötig. Diese ist nicht Teil des Lieferumfangs. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2900
Tiefe (außen):	2000
Höhe (außen):	2110

Breite (innen):	2700
Tiefe (innen):	1800
Höhe (innen):	1950 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	492 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 290-200 / 294-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 890, 1300 und 1300
Typ 6 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat