COOL-LINE Schnellkühler | Schockfroster SKF 2/3 ENTRY
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433110000 

- für GN 2/3-55
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,4 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Tauwasserschale, herausziehbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	440
Tiefe (außen):	592
Höhe (außen):	636

Breite (Korpus):	440
Tiefe (Korpus):	592
Höhe (Korpus):	614

Tiefe bei geöffneter Tür:	999

Breite (innen):	340
Tiefe (innen):	364
Höhe (innen):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	200
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	32
Nettogewicht (kg):	48 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für GN 2/3, bis zu 48 kg belastbar, Einschub-Abstand in mm: 73
1 x Kerntemperaturfühler
3 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
4 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 2/3 - 65, CNS