COOL-LINE Saladette SL 9
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435108501 

- für GN 1/1-150, GN 1/2-150  oder GN 1/3-150
- CNS-Klappdeckel
- Schneidbrett , Polypropylen
- 2 x Volltür, CNS, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundeter Boden
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- eingeschäumter Verdampfer 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	877

Höhe (Korpus):	842

Tiefe bei geöffneter Tür:	1080

Breite (innen):	830
Tiefe (innen):	515
Höhe (innen):	500 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	260
Nettoinhalt (l):	230 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	68
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,40 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4372 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	81
Nettogewicht (kg):	70 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS