Eiscreme-Lagerschrank ELF 680 R-290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	458300110 

- zur Kühlung und Lagerung von Speiseeis
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 60. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	2040

Tiefe bei geöffneter Tür:	1575

Breite (innen):	600
Tiefe (innen):	777
Höhe (innen):	1440 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	682
Nettoinhalt (l):	540 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,11
Energieverbrauch/ annum:	3062
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -12 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Monostruktur 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	172
Nettogewicht (kg):	155 

SERIENZUBEHÖR
1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 9 x Tragrost, Abstand in mm: 150
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 105 bis 155
6 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
6 x Tragrost, CNS 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120