Heissluft-Trocknungseinheit HeroDry
Datenstand: 30.05.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406504350 

- zur Optimierung des gesamten Spül- und Trocknungsprozesses in der Gastronomie
- für die effiziente Trocknung von Glas-, Keramik-, Aluminium- und Mehrwegkunststoffgeschirr
- freistehende Trocknungseinheit kompatibel mit Hauben- und Untertischspülmaschinen
- umstellbar zwischen Durchlauf- und Eckmodul
- Umluftsystem mit leistungsstarkem Gebläse zur Abführung von Feuchtigkeit, Definierte Luftführung zur gleichmäßigen Durchströmung der Trocknungskammer, Temperaturregelung durch kontrollierte Mischung von Kammerabluft und Umgebungsluft
- Zuführrichtung einstellbar (frontal, links oder rechts)
- Innenraum, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung
- LED-Display, Ein-/Aus-Schalter, Taste für Start / Stopp, ECO-Modus, Befeuchtungstaste, Service-Alarm
- Rewarm-Funktion
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten in mm: 200. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	624
Tiefe (außen):	670
Höhe (außen):	1150

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	79
Nettogewicht (kg):	68 

SONDERZUBEHÖR
Korb, für bis zu 25 x wiederverwendbarer Kunststoffbecher, für HeroDry
Schutzgitter, für Korb, für HeroDry