Rückstellprobenschrank RGS 308
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4055308000 

- für verschließbare Rückstellproben-Dosen
- Frontbelüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 115°, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (innen)
- LCD-Touchscreen, Steuerung und Kontrolle per App möglich, Super-Frost-Funktion, Türalarm
- automatische Abtauung, Tauwasserschale 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	675
Höhe (außen):	1255

Tiefe bei geöffneter Tür:	1220

Breite (innen):	425
Tiefe (innen):	460
Höhe (innen):	670 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	161 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	35
Anschlusswert (Elektro):	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,56
Energieverbrauch/ annum:	208 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -28 °C 
Klimaklasse:	SN-T (+10 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	57
Nettogewicht (kg):	49 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200
2 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á  0,125 l	, B x T x H in mm: 412 x 301 x 46
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
280 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
8 x Edelstahlsystemblech, für 30 Probendosen á  0,125 l	, B x T x H in mm: 412 x 451 x 46 

SONDERZUBEHÖR
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
Schildersatz mit Wochentagen, komplett