Geschirrspülmaschine LS 6 AIDD
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406502057 

- Geschirrspülmaschine der Serie Green-Line, doppelwandig
- Seitenwände schall- und wärmeisoliert
- Innen- und Außenverkleidung und Spülarme aus CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech, serienmäßiges Tanksieb aus Edelstahl 
- tiefgezogener Spültank und Spülkammer mit gerundeten Ecken und ohne Verrohrung
- CNS-Waschtankfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
- elektronische Bedienblende mit Kontrollsystem und Temperaturanzeige
- Softstartsystem für optimalen Schutz empfindlicher Teile wie Glas und Porzellan
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- Spültemperatur 55 bis 65 °C
- atmosphärischer Boiler
- zentraler Anschlusskasten an der Geräterückseite
- alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorne erreichbar
- maximaler Korbeinschub H in mm: 330
- serienmäßig mit 1 Tassenkorb aus Kunststoff, blau, für 24 Tassen oder 48 Mokkatassen und 
1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb für 18 Teller (Ø 240 mm) oder 27 Untertassen (Ø 150 mm), 
B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	612
Höhe (außen):	850

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tassenkorb, Kunststoff, blau, bis zu 24 Tassen oder 48 Mokkatassen
1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Klarspülmittelsensor-Nachrüstkit, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
Nachrüstkit Ablaufpumpe, für Serie LS 5 und Serie LS 6
Spülmittelsensor-Nachrüstkit, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
UO small, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />mit Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
Untergestell, mit 2 Korbeinschüben, B x T x H in mm: 595 x 540 x 450
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung