COOL-LINE Wandkühlregal FUJIYAMA 1875
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5060201871 

- ideal für Molkereiprodukte oder Getränke
- Panorama Plexiglas-Seiteneinsätze, kundenseitig Plexiglas-Schiebescheiben
- 2 Thermoglas Zwischenetagen, in Höhe und Neigung verstellbar, T in mm: 250, 350
- Innenverkleidung und Bodenauslage aus Edelstahl, T in mm: 710
- LED Beleuchtung, unter der Kopfblende
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung, Thermometer, Digitalanzeige 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	910
Höhe (außen):	1190

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	394 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x130
Anschlusswert (Elektro):	2 x 0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	286
Nettogewicht (kg):	215