Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 550 W
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405255010 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 30 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 32
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- analoge Temperaturanzeige (innen)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	747
Tiefe (außen):	769
Höhe (außen):	1684

Breite (innen):	625
Tiefe (innen):	539
Höhe (innen):	1459 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	544
Nettoinhalt (l):	432 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,00
Energieverbrauch/ annum:	383
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 9 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	60
Nettogewicht (kg):	73 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für UKU 550 W, weiß rilsaniert, für GN 2/1, B x T in mm: 650 x 530