Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 601-87-D
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435871125 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), stufenlose Temperaturregelung, Thermometer, Thermostat
- automatische Abtauung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	520
Höhe (außen):	870

Breite (innen):	510
Tiefe (innen):	418
Höhe (innen):	720 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	125
Nettoinhalt (l):	115 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	55
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,96
Energieverbrauch/ annum:	350
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	60
Nettogewicht (kg):	46 

SERIENZUBEHÖR
2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, B x T in mm: 495 x 350
4 x Füße, justierbar