Konditoreitheke DEKAN H1340 L950 M2
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506301340950 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Kuchen und Konditoreiprodukten
- Modulsystem, seitlich anreihbar
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, Seitenteile geschlossen
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, T in mm: 140
- LED-Innenbeleuchtung
- bedienseitig Plexiglas-Schiebescheiben
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Maschinenfach untergebaut (bedienseitig)
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Darstellung mehrerer Modelle aus derselben Geräteserie. Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden und Frontleiste auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Weitere Modelle mit Außenbreite von 1750, 2150 und 2550 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Heißtheken- sowie neutrale Varianten auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	950
Tiefe (außen):	850
Höhe (außen):	1340

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, Frontblende in weiß, Sockelblende in schwarz, Seitenteile grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	145
Nettogewicht (kg):	145 

SONDERZUBEHÖR
Kassentisch, für Serie DEKAN, 1000 mm
Kassentisch, für Serie DEKAN, 700 mm
Winkel-Kassentisch für Serie DEKAN