COOL-LINE Kühltisch (4 Abteile) KT-CL 2149 1T 6Z
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729702 

- für GN 1/1-150
- sockelfähig, unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke in mm: 50
- 1 x CNS-Tür, Offenstellung bei 90°, CNS-Griffleiste, Türanschlag links, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 6 x CNS-Halbschublade mit Teleskopzug, 3-Kammer-Ballondichtung, CNS-Griffleiste, maximale Tragfähigkeit der Schubladen in kg: 35, Nutzhöhe in mm: 165
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach links 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2153
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	2149
Tiefe (Korpus):	695
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1098

Breite (innen):	1706
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	500 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	530
Nettoinhalt (l):	246 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	65
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,0
Energieverbrauch/ annum:	1000
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand: verzinkter Stahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	144 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, Höhe in mm: 150 (-5 bis +50) 

SONDERZUBEHÖR
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)